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SisCom-F25	
Módulo de comunicaciones LTE + IP Wifi (Lora) diseñado para centrales de incendio
		
Certificación EN5421
	
	Especificaciones Generales

	□
	Módulo de comunicación que permite a las centrales de incendio transmitir sus eventos, a central receptora a través de sus entradas.

	□
	Diferentes modos de comunicación a receptora:
· LTE
· Ethernet
· Wifi
· Lora

	□
	Envio de notificaciones 
· E-mail
· SMS
· WhatsApp
· Notificaciones Push

	□
	Programación a través de web server
· Perfil instalador
· Perfil usuario

	□
	App para dispositivos móviles en  Android y iOS.

	□
	Universal para cualquier central de incendios.

	□
	













	
	Características
	

	□
	Comunicación
	LTE – Ethernet – Lora 

	□
	Protocolo de comunicación
	Contact ID -SIA

	□
	Puertos de comunicaciones
	· Ethernet
· WiFi
· RS232
· RS485

	□
	SIM
	Nano SIM

	□
	Alimentación
	Alimentación principal 5 a 30Vdc
Alimentación backup 5 a 30 Vdc

	□
	Entradas
	2 entradas de alarma en placa
Opcional módulo de entradas

	□
	Salidas
	2 salidas colector abierto programables
Opcional módulo de salidas 

	□
	Leds de estado
	3 leds indicadores

	□
	Dimensiones AxLxH
	80x60x30mm
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